附件1
国防科技创新快速响应小组项目需求（一）
	名    称
	可在高空投放的低成本小型飞行器

	需求概述
	设计试制可在高空投放并能进入稳定飞行的小型飞行器。飞行器需具备按预定规划自主飞行和简单遥控指令飞行能力，且具有低成本的特性。

	主要指标
	1.投放高度：不小于8000米
2.投放后进入稳定飞行时间：不大于20秒
3.留空时间：不小于30分钟
4.最大尺寸：不大于1米
5.飞行器单体成本：量产后不大于1500元

	其他要求
	进度要求：2019年~2020年
成果形式：方案设计报告、试飞样机

	发布时间
	2019年11月11日

	截止时间
	2019年11月29日


国防科技创新快速响应小组项目需求（二）
	名    称
	高空翱翔技术研究

	需求概述
	研究利用横切变气流和上升气流实现固定翼无人机无动力翱翔技术，以提高无人机留空时间。

	主要指标
	1.飞行高度：不大于10000米
2.飞行空域：约3000米（长）×3000米（宽）×2000米（高）
3.翱翔时间：不小于20分钟

	其他要求
	进度要求：2019年～2020年
成果形式：无人机方案、仿真演示、研究报告

	发布时间
	2019年11月11日

	截止时间
	2019年11月29日


国防科技创新快速响应小组项目需求（三）
	名    称
	垂直起降飞行器密集迅捷部署系统

	需求概述
	利用垂直起降飞行器的起降特点，研究密集迅捷部署系统，使飞行器具备在小型场地快速密集部署能力。

	主要指标
	1.部署数量：不小于60个
2.升空流量：不小于40架/分钟
3.起降场地尺寸：不大于1.2米×1.2米
4.飞行器留空时间：不小于30分钟
5.飞行升限：不小于3000米
6.具备自主起飞和在指定区域降落的能力

	其他要求
	进度要求：2019年～2020年
成果形式：方案设计报告、部署过程仿真演示

	发布时间
	2019年11月11日

	截止时间
	2019年11月29日


